Arbeitsaufträge zur Analogwert- und Word-Verarbeitung:

1)	Stellen Sie die Potentiometerspannung des Eingangskanals 0 am Spannungsmesser des 
       Ausgangskanals 0 dar. 
..........................................
..........................................

2)	Stellen Sie die Potentiometerspannung des Eingangskanals 2 am Spannungsmesser des 
Ausgangskanals 0 dar. 
.........................................
.........................................

3)	Zeigen Sie die Eingangsspannung am Kanal 0 digital am AW 4 an.

............................................
............................................
              Fällt Ihnen etwas auf? .......................................................................................................................
	Erklärung: .........................................................................................................................................

4)	Zeigen Sie das EW 0 am AW 4 an.			Gibt es Einschränkungen im Wertebereich?

.............................................  			.....................................
.............................................

5)   Zeigen Sie das EB 1 am AW4 an.		                     Wo wird das Byte abgebildet?

			............................................		      ...............................................
			............................................

6)   Zeigen Sie das EB 0 am AW 4 an.		                     Wo wird das Byte abgebildet?

			............................................		       ...............................................
			............................................

7)  Zeigen Sie das EW 0 am Ausgangskanal 0 an.	Welches ist das höchstwertige/kleinstwertige Bit?

			............................................			........................./...........................
			............................................

		Welche Bits werden nicht richtig dargestellt?  ...........................................................................................
       Warum nicht?	 ........................................................................................................................................
                               
8)  Welches Bit in EW 0 ist höherwertiger, E 0.0 oder E 1.7?  ........................................................................

9)	  Sorgen Sie durch einen Schalter am Eingang der SPS dafür, dass abwechselnd die Spannungen der Eingangskanäle 0 bzw. 2 angezeigt werden. 

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

						     oder

       10)  Wie heißen die rot markierten Bits? Wie heißen die beteiligten Bytes?
                     
                                         MW90